%!TEX encoding = UTF-8 Unicode
\documentclass[10pt]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{fourier}
\usepackage[scaled=0.875]{helvet}
\renewcommand{\ttdefault}{lmtt}
\usepackage{amsmath,amssymb,makeidx}
\usepackage{fancybox}
\usepackage{tabularx}
\usepackage[normalem]{ulem}
\usepackage{pifont}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{lscape}  
\newcommand{\euro}{\eurologo{}}
%Tapuscrit : Denis Vergès 
\usepackage{pst-plot,pst-text,pstricks-add}
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
\newcommand{\N}{\mathbb{N}}
\newcommand{\D}{\mathbb{D}}
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}}
\newcommand{\Q}{\mathbb{Q}}
\newcommand{\C}{\mathbb{C}}
\setlength{\textheight}{23,5cm}
\newcommand{\vect}[1]{\mathchoice%
{\overrightarrow{\displaystyle\mathstrut#1\,\,}}%
{\overrightarrow{\textstyle\mathstrut#1\,\,}}%
{\overrightarrow{\scriptstyle\mathstrut#1\,\,}}%
{\overrightarrow{\scriptscriptstyle\mathstrut#1\,\,}}}
\renewcommand{\theenumi}{\textbf{\arabic{enumi}}}
\renewcommand{\labelenumi}{\textbf{\theenumi.}}
\renewcommand{\theenumii}{\textbf{\alph{enumii}}}
\renewcommand{\labelenumii}{\textbf{\theenumii.}}
\def\Oij{$\left(\text{O},~\vect{\imath},~\vect{\jmath}\right)$}
\def\Oijk{$\left(\text{O},~\vect{\imath},~\vect{\jmath},~\vect{k}\right)$}
\def\Ouv{$\left(\text{O},~\vect{u},~\vect{v}\right)$}
\setlength{\voffset}{-1,5cm}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{%
pdfauthor = {APMEP},
pdfsubject = {BTS AEA},
pdftitle = {Métropole 12 mai 2016},
allbordercolors = white,
pdfstartview=FitH}  
\usepackage[frenchb]{babel}
\usepackage[np]{numprint}
\begin{document}
\setlength\parindent{0mm}
\rhead{\textbf{A. P{}. M. E. P{}.}}
\lhead{\small Brevet de technicien supérieur}
\lfoot{\small{Agencement de l'environ-\\nement architectural}}
\rfoot{\small{12 mai 2016}}
\renewcommand \footrulewidth{.2pt}
\pagestyle{fancy}
\thispagestyle{empty}
\marginpar{\rotatebox{90}{\textbf{A. P{}. M. E. P{}.}}}
\begin{center}{\Large\textbf{Brevet de technicien supérieur session 12 mai 2016\\ Agencement de l'environnement architectural}}

\vspace{0,25cm}

{\large Les deux exercices sont indépendants}   
\end{center}

\vspace{0,25cm}

\textbf{Exercice 1 \hfill 11 points}

\begin{center}\emph{Les trois parties de cet exercice sont indépendantes les unes des autres}\end{center}

\vspace{0,5cm}

\textbf{Partie A}
\begin{center}

\parbox{0.5\linewidth}{Un artisan doit réaliser un portail en bois, schématisé ci-contre.
Ce portail a la forme de la figure OABCD fournie ci-dessous dans un repère orthonormé d'origine O. Une unité sur le graphique représente 50 cm dans la réalité.}\hfill
\parbox{0.48\linewidth}{\psset{unit=0.88cm}
\begin{pspicture}(0,-0.5)(7,3)
%\psgrid
\pscurve[linewidth=3pt](2,2)(2.5,2.55)(3,2.4)(3.5,2.2)
\psline[linewidth=3pt](3.5,2.2)(5,1.7)
\psline[linewidth=3pt](5,1.7)(2,0)(3,2.4)
\psline[linewidth=2pt](5,1.7)(5,0)(2,0)(2,2)
\psframe[linewidth=1.5pt](1.65,-0.4)(1.95,2.2)\psframe[linewidth=1.5pt](5.05,-0.4)(5.35,2.2)
\psline[linewidth=1.5pt](1.65,2.2)(1.85,2.35)(2.15,2.35)(1.95,2.2)
\psline[linewidth=1.5pt](5.05,2.2)(5.25,2.35)(5.55,2.35)(5.35,2.2)\psline[linewidth=1.5pt](5.55,2.35)(5.55,-0.25)(5.35,-0.4)
\psline[linewidth=1.5pt](1.95,-0.4)(2.15,-0.25)(2.15,0)
\pscurve(0.2,-0.4)(0.1,0.5)(0,1)\pscurve(1.2,-0.4)(1.1,0.5)(1,1)(1.1,1.8)\pscurve(1.5,-0.4)(1.4,0.5)(1.3,1)(1.2,1.7)
\pscurve(0.8,-0.4)(0.7,1)(0.9,2.1)
\pscurve(0.7,1)(0.75,1.3)(0.7,2)
\pscurve(0.1,0.8)(0.6,1.4)(0.4,1.95)
\pscurve (0,1.9)(1,2)(1.5,2.1)(1.7,2)
\pscurve(1.4,1)(1.6,1.5)(1.5,2.2)
\pscurve(0,-0.4)(1,-0.3)(2,-0.4)
\pscurve(5.8,-0.4)(5.7,0.5)(5.6,1)\pscurve(6.2,-0.4)(6.1,0.5)(6,1)\pscurve(6.5,-0.4)(6.4,0.5)(6.3,1)
\pscurve(5.7,0.5)(5.8,1.5)(5.5,2.1)
\pscurve(5.5,2)(5.9,2.1)(6.9,2)
\pscurve(6,1)(6.2,1.5)(6.1,2.2)
\pscurve(6.5,0)(6.8,1.5)(6.7,2.2)
\pscurve(6.5,1)(6.3,1.5)(6.6,2.2)
\pscurve(6.3,1)(6.1,1.5)(6.4,2.2)
\pscurve(5,-0.4)(6,-0.3)(7,-0.4)
\end{pspicture}}
\end{center}

\medskip

\parbox{0.68\linewidth}{\psset{unit=2.5cm}
\begin{pspicture}(0,-0.25)(3.1,2.5)
\psaxes[linewidth=1.25pt]{->}(0,0)(3.2,2.5)
\psline(3,1.7)(0,0)(1,2.4)
\psline[linestyle=dotted](1,0)(1,2.4)(0,2.4)
\psline[linestyle=dotted](0,1.7)(3,1.7)
\psline(3,0)(3,1.7)
\pscurve(0,2)(0.5,2.55)(1,2.4)(1.5,2.2)
\psline(1.5,2.2)(3,1.7)
\psdots[dotstyle=+,dotangle=45](0,2)(1,2.4)(3,1.7)(3,0)%ABCD
\uput[dr](0,2){A} \uput[u](1,2.4){B} \uput[ur](3,1.7){C} \uput[ur](3,0){D}
\uput[dl](0,0){O} 
\end{pspicture}}\hfill
\parbox{0.3\linewidth}{Les segments [OB] et [OC] représentent des renforts du
portail. Ce sont des barres métalliques.}

\bigskip

On admet que les points B et C ont pour coordonnées respectives B(1~;~2,4) et C(3~;~1,7).

\medskip

\textbf{Question 1 : Questionnaire à Choix Multiples (QCM)}

\medskip

\emph{Pour chacune des trois questions suivantes, trois propositions de réponse sont données, dont
une seule est exacte. Une réponse exacte rapporte un point. Une réponse fausse, une absence
de réponse ou plusieurs réponses ne rapportent ni n'enlèvent de point. On reportera sur la
copie le numéro des questions et pour chacune, la lettre de la proposition (a, b, ou c) choisie.}

\begin{center}
\begin{tabularx}{\linewidth}{|X|*{3}{>{\centering \arraybackslash}X|}}\hline
Question 										&Proposition a& Proposition b &Proposition c\\ \hline
\textbf{1.} \footnotesize Les valeurs exactes de OB et OC sont : & OB = 2,6\qquad et\qquad {OC = 3,4} &OB $= \sqrt{6,76}$ et OC = 
$\sqrt{11,89}$&OB = 3,4 et {OC = 4,7}\\ \hline
\textbf{2.} \footnotesize Le produit scalaire $\vect{\text{OB}}\cdot\vect{\text{OC}}$ est égal à :&
7,08& $- 5,5$& 8,96\\ \hline
\textbf{3.} {\footnotesize La valeur arrondie au dixième de degré de l'angle $\widehat{\text{BOC}}$ est :}& 37,8 &36,8 &38,5\\ \hline
\end{tabularx}
\end{center}

\textbf{Question 2}

\medskip

Ce système de consolidation est efficace si l'angle $\widehat{\text{BOC}}$ est compris entre 38\degres{} et 45\degres.

Dans le cas présent, le système de consolidation est-il efficace ?

\medskip

\begin{center}\textbf{Partie B}\end{center}

Les planches utilisées par l'artisan sont fabriquées dans une scierie.

Un contrôle est effectué sur 10 planches. On admet que la production est suffisamment
importante pour que le prélèvement soit assimilé à un tirage avec remise et on suppose que la
probabilité qu'une planche extraite au hasard de la production ne présente pas de défaut est
égale à $0,94$.

On note $X$ la variable aléatoire qui, à chaque lot de 10 planches, associe le nombre de
planches du lot ne présentant pas de défaut.

\medskip

\begin{enumerate}
\item Justifier que $X$ suit une loi binomiale et donner les paramètres de cette loi.
\item Déterminer, à $10^{-3}$ près, la probabilité qu'exactement huit planches du lot ne
présentent pas de défaut.
\item Déterminer, à $10^{-3}$ près, la probabilité qu'au moins neuf planches du lot ne présentent
pas de défaut.
\end{enumerate}

\medskip

\begin{center}\textbf{Partie C}\end{center}

Une planche est conforme pour son épaisseur si celle-ci est comprise entre 24,4 et 25,6
millimètres.

On note $Y$ la variable aléatoire qui, à toute planche choisie au hasard dans la production d'une
journée, associe son épaisseur en millimètres.

On admet que la variable aléatoire $Y$ suit la loi normale de moyenne $25$ et d'écart type $0,3$.

Dans cette partie, les résultats seront arrondis à $10^{-2}$.

\medskip

\begin{enumerate}
\item Déterminer la probabilité $P(Y \leqslant 25,3)$.
\item Déterminer la probabilité qu'une planche prélevée au hasard dans la production de
cette journée soit conforme pour son épaisseur.
\item Déterminer un nombre décimal $h$ tel que $P(25 - h \leqslant  Y \leqslant 25 + h) \approx  0,97$ à $10^{-2}$ près.
\end{enumerate}

\vspace{0,5cm}

\textbf{Exercice 2 \hfill 9 points}

\medskip

\textbf{Partie A}

\medskip

Soit $f$ la fonction définie sur l'intervalle [0~;~2] par 

\[f(x) = \left(- \dfrac{x}{2}  + 1\right)\text{e}^{\frac{1}{2}x}.\]

Cette fonction est représentée graphiquement par la courbe $C$ tracée en annexe, dans un repère
orthonormé. Une unité sur le graphique représente 50 centimètres dans la réalité.

\medskip

\begin{enumerate}
\item En utilisant la copie d'écran d'un logiciel de calcul formel fournie ci-dessous,
déterminer le sens de variation de la fonction $f$.

\begin{center}
\begin{tabularx}{0.6\linewidth}{|c X|}\cline{1-1}
\multicolumn{1}{|c|}{Calcul formel}\\ \hline
1 &$\left(- \dfrac{x}{2} + 1\right)\text{e}^{\frac{1}{2}x}$\\

$\circ$&Dérivée : $- \text{e}^{\frac{1}{2}x} \times \dfrac{x}{4}$\\ \hline
\end{tabularx}
\end{center}
\medskip

\item Sur la figure fournie en annexe, sont tracées dans un repère (O~;~I, J) la courbe $C$ et la
tangente $T$ à cette courbe au point A de coordonnées A(2~;~0). 

Calculer la valeur exacte du coefficient directeur de cette tangente.
\item Soit $F$ la fonction définie sur l'intervalle [0~;~2] par 

\[F(x) = (-x + 4)\text{e}^{\frac{1}{2}x}.\]

Montrer que $F$ est une primitive de $f$ sur l'intervalle [0~;~2].
\item Montrer que l'intégrale $\displaystyle\int_0^2 f(x)\:\text{d}x$ est égale à $2\text{e} - 4$.
\item Interpréter géométriquement la valeur de cette intégrale.
\end{enumerate}

\bigskip

\textbf{Partie B}

\medskip

\begin{enumerate}
\item Sur la figure fournie en annexe, tracer la courbe $C'$, symétrique de la courbe $C$ par
rapport à l'axe des ordonnées.
\item La portion du plan délimitée par l'axe des abscisses, la courbe $C$ et la courbe $C'$
correspond à la surface vitrée d'une ouverture faite dans le pignon d'un mur d'une
mansarde. 

Calculer la valeur exacte en m$^2$ de l'aire de cette surface vitrée puis donner
sa valeur arrondie au cm$^2$.

\medskip

\emph{Ce verre a une masse de $2,5$ kg par m$^2$ et par mm d'épaisseur pour les vitrages plans. Quand
on détermine la masse d'un vitrage, on néglige de façon conventionnelle le façonnage
(polissage des bords et surfaces, trous,  \ldots) apporté au vitrage et pour les vitrages isolants, le
calcul ne tient pas compte également des \og espaceurs \fg, croisillons ou autre composant
entrant dans la fabrication du vitrage isolant.}
\medskip

\item On utilise un vitrage composé de trois épaisseurs de verre de 4~mm séparées par deux
espaces de 14~mm. 

Calculer la masse, arrondie au kilogramme, du vitrage posé pour cette ouverture.
\end{enumerate}

\newpage
\begin{center}

{\large \textbf{Annexe (à rendre avec la copie)}}

\vspace{1.5cm}

\psset{unit=2.5cm}
\begin{pspicture*}(-2.25,-1.25)(2.25,1.25)
\psgrid[gridlabels=0pt,subgriddiv=4,gridcolor=cyan,subgridcolor=cyan](-2.25,-1.25)(2.25,1.25)
\psaxes[linewidth=1.25pt,Dx=5,Dy=5]{->}(0,0)(-2.25,-1.25)(2.25,1.25)
\psaxes[linewidth=1.25pt,Dx=5,Dy=5](0,0)(-2.25,-1.25)(2.25,1.25)
\psplot[plotpoints=4000,linewidth=1.25pt,linecolor=blue]{0}{2}{1 x 2 div sub 2.71828 0.5 x mul exp mul}
\psline(2,0)(1.25,1.01936)
\uput[dr](0,0){O}\uput[dr](1,0){I}\uput[dl](0,1){J} \uput[dr](2,0){A}
\uput[d](0.5,0.95){\blue $C$}\uput[u](1.45,0.8){$T$}
\end{pspicture*}

\end{center}
\end{document}